-Please set the following values for non-standard screen/panel setup.

Edit the PROJECT.REG in the Parameter View of MS WinCE Platform Builder 4.0.      
   Add these lines under the following section:   

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Dmc9x00]   
   "ActiveScreenRectLeft"=dword:64
   "ActiveScreenRectRight"=dword:12C
   "ActiveScreenRectTop"=dword:64
   "ActiveScreenRectBottom"=dword:12C
   "ActualScreenWidth"=dword:320
   "ActualScreenHeight"=dword:258



中文說明如何更改螢幕使用區域:在 PROJECT.REG 加入下段程式(不包含中文說明部分)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Dmc9x00] 此行請勿修改  
   "ActiveScreenRectLeft"=dword:64    設定螢幕最左邊位置,只須更改dword:後的數值(數值為16進制)
   "ActiveScreenRectRight"=dword:12C  設定螢幕最右邊位置,只須更改dword:後的數值(數值為16進制)
   "ActiveScreenRectTop"=dword:64     設定螢幕最上方位置,只須更改dword:後的數值(數值為16進制)
   "ActiveScreenRectBottom"=dword:12C 設定螢幕最下方位置,只須更改dword:後的數值(數值為16進制)
   "ActualScreenWidth"=dword:320      設定水平真正解析度,只須更改dword:後的數值(數值為16進制)
   "ActualScreenHeight"=dword:258     設定垂直真正解析度,只須更改dword:後的數值(數值為16進制)


範例:
螢幕解析度為1024*768
要使用1/4螢幕範圍,左上方的位置為0點
設定方式如下
請先安裝PenMount DMC9000 Driver,確認可使用後,在進行以下步驟

1.用記事本或其他文書工具,編譯custom.reg檔案

2.修改所需變動的數值
 預設值
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Dmc9x00]   
   "ActiveScreenRectLeft"=dword:64
   "ActiveScreenRectRight"=dword:12C
   "ActiveScreenRectTop"=dword:64
   "ActiveScreenRectBottom"=dword:12C
   "ActualScreenWidth"=dword:320
   "ActualScreenHeight"=dword:258

 修改後為
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Dmc9x00]   
   "ActiveScreenRectLeft"=dword:0
   "ActiveScreenRectRight"=dword:200
   "ActiveScreenRectTop"=dword:0
   "ActiveScreenRectBottom"=dword:180
   "ActualScreenWidth"=dword:400
   "ActualScreenHeight"=dword:300

 所有數值為16進位,請先自行轉換
 例如:1024(10進位)-->400(16進位)

3.存檔並離開

4.Double Click [custom.reg] file,畫面會顯示[是否要將資料匯入],請選[Yes]

5.結束所有程式並重新開機

6.點選定位程式,您因該可以看到定位點的位置以改變,若您發現無任何改變,請您檢查以上操作的步驟

7.若您修改後覺得不是您要的位置,請您修改正確的數值,並重新匯入

若無此需求請勿任意修改,避免發生問題

Copyright (c) By Dialogue Technology Corp. All rights reserved. 
2004/08/16







